data segment

mess db "mon premier programme en assembleur",'$'

data ends

code segment

assume ds:data, cs:code

debut: mov ax, data

mov ds, ax

mov dx, offset mess

mov ah, 09h

int 21h

mov ah, 4ch

int 21h

code ends

end debut